[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	8.0.0.31
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=NIWA CRR KRUS ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
ni=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  00-014 Warszawa   ul. Moniuszki 1A
nw=
nk=
sp=
mi=Kołobrzeg
dt=lipiec 2024r.
pcn=
cpv=	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Rezerwa na roboty nieprzewidziane
wa=10	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=184.704

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=92.806

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=412.074

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=76.16

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=464.063

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=542.815

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.5

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000001	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.721

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1072.453

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0
il=1154.4

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz15
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.2

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz20
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=157.5

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz25
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=138.58

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz32
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=85.5

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz40
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.126

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz50
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=61.116

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz63
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=61.95

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kształtki do rur PE z gwintem dz75
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.56

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.08

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.144

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=379.04

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=154.5

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=128.52

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.64

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.04

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=345.62

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=624.58

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=485.185

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=281.635

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych o średnicy 200mm
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rury INOX d=108mm
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0
il=127.5

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rury INOX d=15mm
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0
il=22.88

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rury INOX d=22mm
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=51.5

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rury INOX d=35mm
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=84.15

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rury INOX d=42mm
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=38.76

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Rury INOX d=76mm
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Rury INOX d=88,9mm
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=51

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rury INOXd=28mm
id=0000033	3
jm=m	040
ce=0
il=46.041

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury INOXd=54mm
id=0000034	3
jm=m	040
ce=0
il=107.61

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rury PE dz15
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0
il=16.48

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury PE dz20
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=231.75

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rury PE dz25
id=0000037	3
jm=m	040
ce=0
il=219.596

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rury PE dz32
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=146.775

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rury PE dz40
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=49.062

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rury PE dz50
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=141.678

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rury PE dz63
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=150.45

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury PE dz75
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0
il=65.178

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm
id=0000043	3
jm=m	040
ce=0
il=32.616

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Szafki hydrantowe stalowe dn25
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Szafki hydrantowe stalowe HP33
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=292.906

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=37.5

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=38.88

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=324.25

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=288.403

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=187.875

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=60.64

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=152.493

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=171.505

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Woda
id=0000056	3
jm=m3	060
ce=0
il=27.726

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Zawory mosiężne d=15mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.261

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Zawory MTCV dn20
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=73

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.261

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=110

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm EA
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=75

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=63

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża o średnicy nominalnej  15mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.261

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Złączki mosiężne 15mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.784

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=108mm
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=93

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=15mm
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=22mm
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=35mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=59

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=42mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=54mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=76mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Złączki zaciskowe d=88,9mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=43

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.278

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.534

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.29

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.855

[RMS ZEST 107]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek A1

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=7.5

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=25

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=41

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=3.5

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=29

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=7.9

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=12

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=41

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=13.5

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-05
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=m	40
ob=7.5

[RMS 6]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-07
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=m	40
ob=23

[RMS 6]
nz=0.3747	0	0.3747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=m	40
ob=2

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=9

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=m	40
ob=32

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-05
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=szt	20
ob=5

[RMS 6]
nz=0.2966	0	0.2966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-07
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=szt	20
ob=14

[RMS 6]
nz=0.3983	0	0.3983
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=6

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=szt	20
ob=20

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-08
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=73.5

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=73.5

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=30.5

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=11

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=32

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna dn25
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0509-02
na=Rozdzielacze o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=2

[RMS 3]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=3.5

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=18.6

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10.4

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
jm=m	40
ob=7.9

[RMS 3]
nz=0.1963	0	0.1963
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1309	0	0.1309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-08
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=40.4

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=40.4

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=22.1

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=10.4

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=7.9

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0509-02
na=Rozdzielacze o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=2

[RMS 3]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=12

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=41

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=13.5

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=66.5

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=66.5

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=12

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=41

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=13.5

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0509-02
na=Rozdzielacze o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=2

[RMS 3]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek A2

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=1.2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=36

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=1.2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=16.5

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=22

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-05
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=m	40
ob=1.2

[RMS 6]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=16

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=m	40
ob=20

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-05
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 6]
nz=0.2966	0	0.2966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=10

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=szt	20
ob=12

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37.2

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37.2

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=1.2

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=16

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=20

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna dn25
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1.2

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=9

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=7.5

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.1963	0	0.1963
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1309	0	0.1309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37.7

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37.7

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=10.2

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=7.5

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=20

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=22

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=44

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=44

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=22

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=20

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek B1

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=13

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=21.5

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=56.3

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=40

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=8

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=28

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=44.5

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=36

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=45

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=56

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=36

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-02
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=m	40
ob=3

[RMS 6]
nz=0.2654	0	0.2654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-04
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=m	40
ob=10

[RMS 6]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-06
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=m	40
ob=21.5

[RMS 6]
nz=0.3214	0	0.3214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-07
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=m	40
ob=8

[RMS 6]
nz=0.3747	0	0.3747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=m	40
ob=48

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=4

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=m	40
ob=36

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-02
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 6]
nz=0.1434	0	0.1434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-04
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=szt	20
ob=7

[RMS 6]
nz=0.2307	0	0.2307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-06
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=szt	20
ob=16

[RMS 6]
nz=0.3476	0	0.3476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-07
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=szt	20
ob=6

[RMS 6]
nz=0.3983	0	0.3983
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=szt	20
ob=29

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=4

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=szt	20
ob=30

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0114-01
na=Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=7

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - EA dn20
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=13

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=6

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=202.5

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=202.5

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=13

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=29.5

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=52

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=36

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=3

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=5

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=11

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1.5

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=43

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
jm=m	40
ob=36

[RMS 3]
nz=0.1963	0	0.1963
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1309	0	0.1309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=7

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=20

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=12

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=6

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=6

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=116.5

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=116.5

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=8

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=29.5

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=43

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=36

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=45

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=39

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=36

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=21

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=137

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=137

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=45

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=56

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=36

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek B2

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=35

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=54

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=44

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=43

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=35

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=56

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=41

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=37

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=54

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=66

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-02
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 6]
nz=0.2654	0	0.2654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-04
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=m	40
ob=25

[RMS 6]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-05
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=m	40
ob=18

[RMS 6]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-06
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=m	40
ob=36

[RMS 6]
nz=0.3214	0	0.3214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-07
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=m	40
ob=5

[RMS 6]
nz=0.3747	0	0.3747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=m	40
ob=39

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=6

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=m	40
ob=37

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-02
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=szt	20
ob=8

[RMS 6]
nz=0.1434	0	0.1434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-04
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=szt	20
ob=18

[RMS 6]
nz=0.2307	0	0.2307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-05
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=szt	20
ob=14

[RMS 6]
nz=0.2966	0	0.2966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-06
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=szt	20
ob=26

[RMS 6]
nz=0.3476	0	0.3476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-07
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=szt	20
ob=5

[RMS 6]
nz=0.3983	0	0.3983
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=szt	20
ob=29

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=6

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
jm=szt	20
ob=31

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=8

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=8

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=17

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=176

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=176

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=35

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=59

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=45

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=37

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=25

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=46

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=4

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=23

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=24

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=24

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=155

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=155

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=35

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=60

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=60

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=53

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=33

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=33

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=20

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=24

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=156

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=156

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=53

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=66

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=37

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek C

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=28

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=3.5

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=33

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=7

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=30

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=32

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=31

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=23

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-02
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=m	40
ob=3

[RMS 6]
nz=0.2654	0	0.2654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-04
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=m	40
ob=7

[RMS 6]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-05
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=m	40
ob=13

[RMS 6]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-06
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=m	40
ob=15

[RMS 6]
nz=0.3214	0	0.3214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-07
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=m	40
ob=2

[RMS 6]
nz=0.3747	0	0.3747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=m	40
ob=1.5

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=1

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
jm=m	40
ob=32

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-02
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 6]
nz=0.1434	0	0.1434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-04
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=szt	20
ob=7

[RMS 6]
nz=0.2307	0	0.2307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-05
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=szt	20
ob=9

[RMS 6]
nz=0.2966	0	0.2966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-06
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=szt	20
ob=9

[RMS 6]
nz=0.3476	0	0.3476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-07
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 6]
nz=0.3983	0	0.3983
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
jm=szt	20
ob=29

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=7

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=74.5

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=74.5

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=10

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=30

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=2.5

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=32

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=7

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=13

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=32

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=18

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=7

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=10

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=69

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=69

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=7

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=30

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=32

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=31

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=23

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=3

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=7

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=18

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=64

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=64

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=31

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=26

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=7

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Budynek D

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=14

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=15

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=15

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=27

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-04
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=12

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=26

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-04
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
jm=m	40
ob=6

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=34

[RMS 3]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
na=Woda zimna

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-02
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=m	40
ob=6

[RMS 6]
nz=0.2654	0	0.2654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-04
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=m	40
ob=8

[RMS 6]
nz=0.2862	0	0.2862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-05
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=m	40
ob=5

[RMS 6]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-06
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=m	40
ob=10

[RMS 6]
nz=0.3214	0	0.3214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=m	40
ob=15

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=m	40
ob=8

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0408-08
na=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
jm=m	40
ob=18

[RMS 6]
nz=0.4115	0	0.4115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-02
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
jm=szt	20
ob=6

[RMS 6]
nz=0.1434	0	0.1434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-04
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
jm=szt	20
ob=8

[RMS 6]
nz=0.2307	0	0.2307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-05
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
jm=szt	20
ob=5

[RMS 6]
nz=0.2966	0	0.2966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-06
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
jm=szt	20
ob=8

[RMS 6]
nz=0.3476	0	0.3476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
jm=szt	20
ob=12

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
jm=szt	20
ob=8

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0409-08
na=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
jm=szt	20
ob=14

[RMS 6]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-08
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=70

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=70

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=14

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=15

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=15

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=18

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0120-01
na=Szafka hydrantowa naścienna
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Woda ciepła

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=3

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=8

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=12

[RMS 3]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=14

[RMS 3]
nz=0.1502	0	0.1502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1002	0	0.1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
jm=m	40
ob=6

[RMS 3]
nz=0.1668	0	0.1668
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1112	0	0.1112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=60

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=60

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=11

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=29

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-17
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=14

[RMS 2]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-18
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=6

[RMS 2]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.2725	0	0.2725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=80

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=17

[RMS 3]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0702	0	0.0702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=28

[RMS 3]
nz=0.1169	0	0.1169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
jm=m	40
ob=6

[RMS 3]
nz=0.121	0	0.121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0807	0	0.0807
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 3]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0110-05
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=51

[RMS 4]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0108-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=51

[RMS 6]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-15
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=17

[RMS 2]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0474	0	0.0474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0103-16
na=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
jm=m	40
ob=34

[RMS 2]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przepinki instalacji - utrudnienia
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0603-03
na=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
jm=kg	33
ob=50

[RMS 1]
nz=0.1664	0	0.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

