[INFO]
Program=RODOS
Wersja=8.0.0.31
WersjaPliku=21
DataModyf=2024-07-16
CzasModyf=21:53:43
RozmiarPliku=353685
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\Tomek P\Desktop\Modernizacja  instalacji wodociągowej.rds7
Wartość=0
Weryf=1
_wartKoszt=1256422,54
_wartVAT=0
ID_KS={72A29570-B3FE-407B-83F8-1027443B055D}

[DAN_OG]
Obiekt=NIWA CRR KRUS ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
Budowa=NIWA CRR KRUS ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor=Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  00-014 Warszawa   ul. Moniuszki 1A
Opis=Naprawa poziomów wodociągowych (woda zimna, ciepła i cyrkulacja na poziomie piwnic bud. A1, A2, B1, B2, C, D)
Miejscowość=Kołobrzeg
Data=lipiec 2024r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=1
Ks_opcNK=-1
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=2
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
ZrodloStR=
ZrodloStKz=
ZrodloStKp=
ZrodloStZy=
VAT=0
ListaStawekVAT=23
RozliczenieVAT=0
RV_0_opis=
RV_0=0	
RV_1_opis=
RV_1=23	100	
RV_2_opis=
Waluta=PLN
OpcMnoGrpR=0
OpcMnoGrpM=0
OpcMnoGrpS=0

[NK]
Nazwa=Rezerwa na roboty nieprzewidziane
Wart=10

[INDEKSY]
R=ETO,ROD
M=ETO,KMB,ROD
S=ETO,ROD

[IDX]
R=ETO
M=ETO
S=ETO

[ROB]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=184,704
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	2149991

[ROB]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=92,806
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	4202729

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=412,074

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=76,16

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=542,815
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	3713841

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=464,063
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	5638025

[ROB]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,5
Indeks1=ETO	999
Indeks2=ROD	6453444

[MAT]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,721
Indeks1=ROD	9513209

[MAT]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1072,453
Indeks1=ETO	8990412-020
Indeks2=KMB	8990403-020
Indeks3=ROD	7862745

[MAT]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1154,4
Indeks1=ETO	8340701-033
Indeks2=KMB	8340705-033
Indeks3=ROD	9255684

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=11,2

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=157,5

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=138,58

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=85,5

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=22,126

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=61,116

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=61,95

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz75|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=25,56

[MAT]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	2990447

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=8,08

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=22,144
Indeks1=ETO	5101201-020
Indeks2=KMB	5119903-020
Indeks3=ROD	6824668

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=379,04
Indeks1=ETO	5101202-020
Indeks2=KMB	5119904-020
Indeks3=ROD	7750865

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=154,5
Indeks1=ETO	5101203-020
Indeks2=KMB	5119905-020
Indeks3=ROD	2964042

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=128,52
Indeks1=ETO	5101204-020
Indeks2=KMB	5119906-020
Indeks3=ROD	7115220

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=44,88
Indeks1=ETO	5101205-020
Indeks2=KMB	5119907-020
Indeks3=ROD	7518268

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=32,64
Indeks1=ETO	5101206-020
Indeks2=KMB	5119908-020
Indeks3=ROD	4898704

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=10,1
Indeks1=ETO	5101207-020
Indeks2=KMB	5119909-020
Indeks3=ROD	1654110

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,04
Indeks1=ETO	5101208-020
Indeks2=KMB	5119911-020
Indeks3=ROD	8481522

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=345,62

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=624,58

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=485,185

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=281,635

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	2162791

[MAT]
Nazwa=Rozdzielacze z rur stalowych o średnicy 200mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=127,5

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=22,88

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=51,5

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=84,15

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=38,76

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=44,88

[MAT]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=51

[MAT]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=46,041

[MAT]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=107,61

[MAT]
Nazwa=Rury miedziane twarde F-37 d=15mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz15|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=16,48

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz20|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=231,75

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz25|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=219,596

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz32|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=146,775

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz40|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=49,062

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz50|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=141,678

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz63|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=150,45

[MAT]
Nazwa=Rury PE dz75|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=65,178

[MAT]
Nazwa=Rury PE|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=32,616

[MAT]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe dn25|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe HP33|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=292,906
Indeks1=ETO	6761120-040
Indeks2=ROD	4994273

[MAT]
Nazwa=Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	1275651

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0
Indeks1=ROD	9943524

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=37,5

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=38,88

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=324,25

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=288,403

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=187,875

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=60,64

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=152,493

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=171,505

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=27,726
Indeks1=ETO	3930001-060
Indeks2=KMB	3930001-060
Indeks3=ROD	6316010

[MAT]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,261

[MAT]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=73

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,261

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm EA|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=110

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=75

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=63

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=22

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=16

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża o średnicy nominalnej  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=3,261

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=9,784
Indeks1=ROD	5423545

[MAT]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=93

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=20

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=40

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=59

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=27

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=74

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=35

[MAT]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=43

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=4,534

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=15,278
Indeks1=ROD	4344603

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=37,29
Indeks1=ETO	72111
Indeks2=ROD	9383348

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
ZrodloCeny=
Ilość=19,855
Indeks1=ETO	39511
Indeks2=ROD	6583325

[ELEM]
ID=2165
Nr=1
Opis=Budynek A1

[ELEM]
ID=2166
Nr=1.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2168
Nr=1.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ-]
ID=2164
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2163
Nr=1
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=7,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2162
Nr=2
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2161
Nr=3
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2789
Nr=4
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2169
Nr=1.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ-]
ID=2170
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2171
Nr=5
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=3,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2172
Nr=6
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2173
Nr=7
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=7,9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2174
Nr=1.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2175
Nr=8
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2176
Nr=9
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2177
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2178
Nr=10
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=13,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2167
Nr=1.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2179
Nr=1.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ-]
ID=2160
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2159
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2193
Nr=11
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=7,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2158
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=2157
Nr=12
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2183
Nr=13
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2182
Nr=14
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2184
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2185
Nr=15
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2192
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2191
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2190
Nr=16
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2195
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2194
Nr=17
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2198
Nr=18
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2199
Nr=19
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2200
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2201
Nr=20
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2197
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2189
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2188
Nr=21
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2187
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2186
Nr=22
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2181
Nr=23
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=2206
Nr=24
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2205
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2207
Nr=25
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2209
Nr=26
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=73,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2208
Nr=27
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=73,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ-]
ID=2211
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2210
Nr=28
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=30,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2204
Nr=29
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=11
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2203
Nr=30
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2790
Nr=31
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna dn25
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe dn25|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=2259
Nr=32
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2260
Nr=33
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2791
Nr=34
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0509/02
Opis=Rozdzielacze o średnicy 200mm
Jm=m
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,97

[R]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,75

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Rozdzielacze z rur stalowych o średnicy 200mm|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,09

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,85

[ELEM]
ID=2212
Nr=1.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ-]
ID=2220
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz15|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ-]
ID=2219
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ-]
ID=2796
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2218
Nr=35
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=3,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2217
Nr=36
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=18,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2216
Nr=37
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=10,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=2215
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2214
Nr=38
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=7,9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE dz75|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz75|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2221
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2222
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2223
Nr=39
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2224
Nr=40
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2225
Nr=41
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2226
Nr=42
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2227
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=2228
Nr=43
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2229
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2230
Nr=44
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=40,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2231
Nr=45
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=40,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ-]
ID=2232
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2233
Nr=46
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=22,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2234
Nr=47
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=10,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2235
Nr=48
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=7,9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2261
Nr=49
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2262
Nr=50
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2792
Nr=51
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0509/02
Opis=Rozdzielacze o średnicy 200mm
Jm=m
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,97

[R]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,75

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Rozdzielacze z rur stalowych o średnicy 200mm|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,09

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,85

[ELEM]
ID=2236
Nr=1.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2237
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz15|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2238
Nr=52
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2798
Nr=53
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2239
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2240
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2241
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2242
Nr=54
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=13,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2243
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2244
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2245
Nr=55
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2799
Nr=56
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2246
Nr=57
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2247
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2248
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2249
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=2250
Nr=58
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2251
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2252
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2253
Nr=59
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=66,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2254
Nr=60
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=66,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2255
Nr=61
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2256
Nr=62
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2257
Nr=63
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=13,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2258
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2263
Nr=64
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2264
Nr=65
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2793
Nr=66
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0509/02
Opis=Rozdzielacze o średnicy 200mm
Jm=m
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,97

[R]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=0,75

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Rozdzielacze z rur stalowych o średnicy 200mm|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,09

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,85

[ELEM]
ID=2265
Nr=2
Opis=Budynek A2

[ELEM]
ID=2266
Nr=2.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2267
Nr=2.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ-]
ID=2268
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2269
Nr=67
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=1,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2270
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2271
Nr=68
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2805
Nr=69
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2272
Nr=2.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ-]
ID=2273
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2274
Nr=70
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=1,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2275
Nr=71
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=16,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2276
Nr=72
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2277
Nr=2.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2278
Nr=73
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=22
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2279
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2280
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2281
Nr=74
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2282
Nr=2.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2283
Nr=2.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ-]
ID=2284
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych|szt
Norma=0,28

[M]
Nazwa=Rury miedziane twarde F-37 d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2285
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2286
Nr=75
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=1,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2287
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ-]
ID=2288
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2289
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2290
Nr=76
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2291
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2292
Nr=77
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2293
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2294
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2295
Nr=78
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2296
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2297
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2298
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2299
Nr=79
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2300
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2301
Nr=80
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2302
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2303
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2304
Nr=81
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2305
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2306
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2307
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=2308
Nr=82
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2309
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2310
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2311
Nr=83
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=37,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2312
Nr=84
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=37,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2313
Nr=85
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=1,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ-]
ID=2314
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2315
Nr=86
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2316
Nr=87
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2317
Nr=88
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2318
Nr=89
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2806
Nr=90
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna dn25
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe dn25|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[ELEM]
ID=2319
Nr=2.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ-]
ID=2320
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ-]
ID=2321
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2807
Nr=91
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=1,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2322
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2323
Nr=92
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2324
Nr=93
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=7,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=2325
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2326
Nr=94
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE dz75|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz75|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2327
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2328
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2800
Nr=95
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2329
Nr=96
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2330
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2331
Nr=97
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2332
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2333
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2334
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2335
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2336
Nr=98
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=37,7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2337
Nr=99
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=37,7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ-]
ID=2338
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2339
Nr=100
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=10,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2340
Nr=101
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=7,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2341
Nr=102
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2342
Nr=103
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2343
Nr=104
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2344
Nr=2.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2345
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2346
Nr=105
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=22
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ-]
ID=2347
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2348
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2349
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2350
Nr=106
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2351
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2352
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2353
Nr=107
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2354
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2355
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2356
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2357
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2358
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2359
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2360
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2361
Nr=108
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2362
Nr=109
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2363
Nr=110
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=22
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ-]
ID=2364
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2365
Nr=111
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2366
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2367
Nr=112
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2368
Nr=113
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2369
Nr=3
Opis=Budynek B1

[ELEM]
ID=2370
Nr=3.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2371
Nr=3.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2372
Nr=114
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2373
Nr=115
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=21,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2374
Nr=116
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=56,3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2375
Nr=117
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=40
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2808
Nr=118
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2376
Nr=3.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2377
Nr=119
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2378
Nr=120
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2379
Nr=121
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=44,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2380
Nr=122
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2381
Nr=3.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2382
Nr=123
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=45
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2383
Nr=124
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2384
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2385
Nr=125
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2386
Nr=3.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2387
Nr=3.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2388
Nr=126
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2389
Nr=127
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2390
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2391
Nr=128
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=21,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=2392
Nr=129
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2393
Nr=130
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=48
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2394
Nr=131
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2395
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2396
Nr=132
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2397
Nr=133
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2398
Nr=134
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2399
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2400
Nr=135
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2401
Nr=136
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2402
Nr=137
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2403
Nr=138
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2404
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2405
Nr=139
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=30
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2406
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2810
Nr=140
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0114/01
Opis=Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,07

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,09

[M]
Nazwa=Zawory wypływowe mosiężne ze złączką do węża o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=1

[POZ]
ID=2407
Nr=141
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2811
Nr=142
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - EA dn20
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm EA|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2408
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2409
Nr=143
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2410
Nr=144
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2411
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2412
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2413
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2414
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2415
Nr=145
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=202,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2416
Nr=146
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=202,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2417
Nr=147
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2418
Nr=148
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=29,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2419
Nr=149
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2420
Nr=150
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2421
Nr=151
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2422
Nr=152
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2809
Nr=153
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe HP33|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[ELEM]
ID=2423
Nr=3.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2424
Nr=154
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz15|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2425
Nr=155
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2812
Nr=156
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2426
Nr=157
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=11
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2427
Nr=158
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=1,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2428
Nr=159
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=2429
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2430
Nr=160
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE dz75|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz75|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2431
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2432
Nr=161
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2801
Nr=162
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2433
Nr=163
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2434
Nr=164
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2435
Nr=165
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2436
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2437
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2438
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2439
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2440
Nr=166
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=116,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2441
Nr=167
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=116,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2442
Nr=168
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2443
Nr=169
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=29,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2444
Nr=170
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2445
Nr=171
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2446
Nr=172
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2447
Nr=173
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2448
Nr=3.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2449
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2450
Nr=174
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=45
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2813
Nr=175
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2451
Nr=176
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=39
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2452
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2453
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2454
Nr=177
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2455
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2456
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2457
Nr=178
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2458
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2459
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2460
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2461
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2462
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2463
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2464
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2465
Nr=179
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=137
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2466
Nr=180
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=137
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2467
Nr=181
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=45
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2468
Nr=182
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2469
Nr=183
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2470
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2471
Nr=184
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2472
Nr=185
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2473
Nr=4
Opis=Budynek B2

[ELEM]
ID=2474
Nr=4.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2475
Nr=4.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2476
Nr=186
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2477
Nr=187
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2478
Nr=188
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2479
Nr=189
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2814
Nr=190
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2480
Nr=4.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2481
Nr=191
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2482
Nr=192
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2483
Nr=193
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2484
Nr=194
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2485
Nr=4.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2486
Nr=195
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2487
Nr=196
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2488
Nr=197
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2489
Nr=198
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2490
Nr=4.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2491
Nr=4.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2492
Nr=199
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
Norma=1,04

[M-]
Nazwa=Rury miedziane twarde F-37 d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2493
Nr=200
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2494
Nr=201
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2495
Nr=202
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=36
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=2496
Nr=203
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2497
Nr=204
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=39
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2498
Nr=205
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2499
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2500
Nr=206
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2501
Nr=207
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2502
Nr=208
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2503
Nr=209
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2504
Nr=210
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2505
Nr=211
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2506
Nr=212
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2507
Nr=213
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2508
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2509
Nr=214
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=31
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2510
Nr=215
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2511
Nr=216
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2512
Nr=217
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2513
Nr=218
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2514
Nr=219
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2515
Nr=220
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=2516
Nr=221
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2517
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2518
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2519
Nr=222
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=176
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2520
Nr=223
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=176
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2521
Nr=224
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2522
Nr=225
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=59
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2523
Nr=226
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=45
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2524
Nr=227
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2525
Nr=228
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2526
Nr=229
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2815
Nr=230
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe HP33|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[ELEM]
ID=2527
Nr=4.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2528
Nr=231
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz15|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2529
Nr=232
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2816
Nr=233
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=46
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2530
Nr=234
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2531
Nr=235
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2532
Nr=236
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2533
Nr=237
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2534
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ]
ID=2535
Nr=238
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2536
Nr=239
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2802
Nr=240
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2537
Nr=241
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2538
Nr=242
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2539
Nr=243
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2540
Nr=244
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2541
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2542
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2543
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2544
Nr=245
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=155
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2545
Nr=246
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=155
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2546
Nr=247
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2547
Nr=248
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=60
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2548
Nr=249
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=60
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2549
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2550
Nr=250
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2551
Nr=251
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2552
Nr=4.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2553
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2554
Nr=252
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=53
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2817
Nr=253
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2555
Nr=254
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2556
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2557
Nr=255
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2558
Nr=256
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2559
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2560
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2561
Nr=257
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2562
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2563
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2564
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2565
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2566
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2567
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2568
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2569
Nr=258
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=156
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2570
Nr=259
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=156
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2571
Nr=260
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=53
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2572
Nr=261
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2573
Nr=262
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=37
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2574
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2575
Nr=263
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2576
Nr=264
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2577
Nr=5
Opis=Budynek C

[ELEM]
ID=2578
Nr=5.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2579
Nr=5.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2580
Nr=265
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2581
Nr=266
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2582
Nr=267
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=3,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2583
Nr=268
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=33
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2818
Nr=269
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2584
Nr=5.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2585
Nr=270
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2586
Nr=271
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=30
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2587
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2588
Nr=272
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2589
Nr=5.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2590
Nr=273
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=31
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2591
Nr=274
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2592
Nr=275
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ-]
ID=2593
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2594
Nr=5.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2595
Nr=5.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2596
Nr=276
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2597
Nr=277
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2598
Nr=278
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2599
Nr=279
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=2600
Nr=280
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2601
Nr=281
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=1,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2602
Nr=282
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2603
Nr=283
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2604
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2605
Nr=284
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2606
Nr=285
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2607
Nr=286
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2608
Nr=287
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2609
Nr=288
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2610
Nr=289
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2611
Nr=290
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2612
Nr=291
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2613
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2614
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2615
Nr=292
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2616
Nr=293
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2617
Nr=294
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2618
Nr=295
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2619
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2620
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2621
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2622
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2623
Nr=296
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=74,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2624
Nr=297
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=74,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2625
Nr=298
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2626
Nr=299
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=30
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2627
Nr=300
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=2,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2628
Nr=301
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2629
Nr=302
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2630
Nr=303
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2819
Nr=304
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe HP33|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[ELEM]
ID=2631
Nr=5.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ-]
ID=2632
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2633
Nr=305
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2822
Nr=306
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2634
Nr=307
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2635
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2636
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2637
Nr=308
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2638
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2639
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2640
Nr=309
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2803
Nr=310
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2641
Nr=311
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2642
Nr=312
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2643
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2644
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2645
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2646
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2647
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2648
Nr=313
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2649
Nr=314
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2650
Nr=315
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2651
Nr=316
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=30
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2652
Nr=317
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2653
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2654
Nr=318
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2655
Nr=319
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2656
Nr=5.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2657
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2658
Nr=320
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=31
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2659
Nr=321
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2660
Nr=322
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2661
Nr=323
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=2662
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2663
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2664
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2665
Nr=324
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2666
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2667
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2668
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2669
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2670
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2671
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2672
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2673
Nr=325
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2674
Nr=326
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2675
Nr=327
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=31
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2676
Nr=328
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2677
Nr=329
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2678
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2679
Nr=330
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2680
Nr=331
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2681
Nr=6
Opis=Budynek D

[ELEM]
ID=2682
Nr=6.1
Opis=Roboty demontażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2683
Nr=6.1.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2684
Nr=332
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2685
Nr=333
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2686
Nr=334
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2687
Nr=335
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=27
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[POZ]
ID=2821
Nr=336
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0130/04
Opis=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[ELEM]
ID=2688
Nr=6.1.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2689
Nr=337
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2690
Nr=338
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=2691
Nr=339
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ]
ID=2692
Nr=340
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2693
Nr=6.1.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ]
ID=2694
Nr=341
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2695
Nr=342
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=34
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=2696
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ-]
ID=2697
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/04
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[ELEM]
ID=2698
Nr=6.2
Opis=Roboty montażowe
PZ=1

[ELEM]
ID=2699
Nr=6.2.1
Opis=Woda zimna
PZ=2

[POZ]
ID=2700
Nr=343
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/02
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2654

[M]
Nazwa=Rury INOX d=15mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2701
Nr=344
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/04
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2862

[M]
Nazwa=Rury INOX d=22mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2702
Nr=345
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/05
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=m
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2982

[M]
Nazwa=Rury INOXd=28mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=0,49

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=2703
Nr=346
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/06
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3214

[M]
Nazwa=Rury INOX d=35mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=0,36

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[POZ-]
ID=2704
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/07
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3747

[M]
Nazwa=Rury INOX d=42mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2705
Nr=347
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOXd=54mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2706
Nr=348
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=76mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2707
Nr=349
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=m
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=88,9mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=88,9mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2708
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0408/08
Opis=Rurociągi INOX o połączeniach zaciskowych rozłącznych o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,4115

[M]
Nazwa=Rury INOX d=108mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=108mm|szt
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2709
Nr=350
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/02
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 15mm
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1434

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=15mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2710
Nr=351
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/04
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 22mm (dn20)
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2307

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=22mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2711
Nr=352
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/05
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 28mm (dn25)
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,2966

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne zaciskowe gwintowane d=28mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2712
Nr=353
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/06
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 35mm (dn32)
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3476

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=35mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2713
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/07
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 42mm (dn40)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,3983

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=42mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2714
Nr=354
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 54mm (dn50)
Jm=szt
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=54mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2715
Nr=355
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 76mm (dn65)
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=76mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2716
Nr=356
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 88,9mm (dn80)
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=88,9mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2717
Nr=
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0409/08
Opis=Złączki zaciskowe rozłączne o średnicy zewnętrznej 108mm (dn100)
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,456

[M]
Nazwa=Złączki zaciskowe d=108mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2718
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2719
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=2720
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2721
Nr=357
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2722
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2723
Nr=358
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2724
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=2725
Nr=359
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2726
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2727
Nr=360
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=70
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2728
Nr=361
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=70
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2729
Nr=362
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2730
Nr=363
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2731
Nr=364
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2732
Nr=365
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=18
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2733
Nr=366
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2734
Nr=367
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[POZ]
ID=2820
Nr=368
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0120/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,7

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,46

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe stalowe HP33|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,1

[ELEM]
ID=2735
Nr=6.2.2
Opis=Woda ciepła
PZ=2

[POZ]
ID=2736
Nr=369
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz15|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz15|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=15mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2737
Nr=370
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2823
Nr=371
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=2738
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=2739
Nr=372
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE dz40|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz40|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=42mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=2740
Nr=373
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE dz50|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz50|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=54mm|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ]
ID=2741
Nr=374
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE dz63|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz63|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=76mm|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2742
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2743
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2744
Nr=375
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2804
Nr=376
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm - zawór MTCV dn20
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory MTCV dn20|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2745
Nr=377
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2746
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2747
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=2748
Nr=378
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=2749
Nr=379
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2750
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2751
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2752
Nr=380
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=60
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2753
Nr=381
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=60
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2754
Nr=382
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=11
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2755
Nr=383
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ]
ID=2756
Nr=384
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz54-76|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=2757
Nr=385
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz76-114|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2758
Nr=386
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2759
Nr=387
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=80
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[ELEM]
ID=2760
Nr=6.2.3
Opis=Cyrkulacja
PZ=2

[POZ-]
ID=2761
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 15mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2762
Nr=388
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/01
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1054

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0702

[M]
Nazwa=Rury PE dz20|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz20|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=22mm|szt
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,33

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=2824
Nr=389
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/02
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 25mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1169

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,078

[M]
Nazwa=Rury PE dz25|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz25|szt
Norma=0,65

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=28mm|szt
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,25

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,001

[POZ]
ID=2763
Nr=390
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/03
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 32mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,121

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0807

[M]
Nazwa=Rury PE dz32|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem dz32|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną d=35mm|szt
Norma=1,11

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=2764
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/04
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 40mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1351

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0901

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,46

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,003

[POZ-]
ID=2765
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/05
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 50mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1502

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1002

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,87

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=2766
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/06
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 63mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn65)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1668

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1112

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,77

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,005

[POZ-]
ID=2767
Nr=
Kat=KNR 0-13
Wyd=wyd.I 1996
Tabl=0128/07
Opis=Rurociągi z rur PE o średnicy 75mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych (dn75)
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1963

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1309

[M]
Nazwa=Rury PE|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Kształtki do rur PE z gwintem|szt
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z PE|szt
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,006

[POZ-]
ID=2768
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne o średnicy  15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2769
Nr=391
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/02
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   20mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  20mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=2,06

[POZ]
ID=2770
Nr=392
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   25mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  25mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=2,06

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=2771
Nr=393
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/04
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,17

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   32mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=2772
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=2773
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/06
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,2

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=2774
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/07
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   65mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  65mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=2775
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   80mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  80mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=2776
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/08
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 100mm
Jm=szt
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy  100mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  100mm|szt
Norma=2,02

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=2777
Nr=394
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0110/05
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=51
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III|r-g
Norma=0,0467

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,047

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,017

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane o średnicy  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o średnicy nominalnej  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2778
Nr=395
Kat=KNR INSTAL
Wyd= 1996
Tabl=0108/02
Opis=Płukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 108mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=51
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,0557

[M]
Nazwa=Zawory mosiężne d=15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Złączki mosiężne 15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ]
ID=2779
Nr=396
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/15
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0475

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0474

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0018

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1325

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz12-22|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0031

[POZ]
ID=2780
Nr=397
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/16
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=34
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0528

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0527

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0026

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,1697

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm dz28-48|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,00705

[POZ-]
ID=2781
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/17
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,069

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,069

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0035

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,209

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0117

[POZ-]
ID=2782
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I 2002
Tabl=0103/18
Opis=Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
Jm=m
Ilość=0
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0767

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0767

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0049

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,2725

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex ZRM grubości 30mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0188

[POZ]
ID=2783
Nr=398
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przepinki instalacji - utrudnienia
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=2784
Nr=399
Kat=KNR 7-08
Wyd=wyd.III 
Tabl=0603/03
Opis=Montaż konstrukcji wsporczych i nośnych, różnych o masie do 10kg
Jm=kg
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=5

[R]
Nazwa=Elektromonterzy gr.III|r-g
Norma=0,1664

[M]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze o masie do  10kg|kg
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t|m-g
Norma=0,0115

[EXPORT_PDF]
[encoded data, 26232 characters]

